Total records = 664

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part No, | Size ( Dimension) | Tolerance | T,C | Voltage | Cap, Value |
| CC0402BPNPO9BN1R0 223886974108 0402CG1R0B9B300 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 1 pF |
| CC0402BPNPO9BN1R2 223886974128 0402CG1R2B9B300 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 1,2 pF |
| CC0402BPNPO9BN1R5 223886974158 0402CG1R5B9B300 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 1,5 pF |
| CC0402BPNPO9BN1R8 223886974188 0402CG1R8B9B300 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 1,8 pF |
| CC0402BPNPO9BN2R2 223886974228 0402CG2R2B9B300 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 2,2 pF |
| CC0402BPNPO9BN2R7 223886974278 0402CG2R7B9B300 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 2,7 pF |
| CC0402BPNPO9BN3R3 223886974338 0402CG3R3B9B300 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 3,3 pF |
| CC0402BPNPO9BN3R9 223886974398 0402CG3R9B9B300 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 3,9 pF |
| CC0402BPNPO9BN4R7 223886974478 0402CG4R7B9B300 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 4,7 pF |
| CC0402BPNPO9BN5R6 223886978568 0402CG5R6B9B300 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 5,6 pF |
| CC0402BPNPO9BN6R0 223886958608 0402CG6R0B9B300 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 6 pF |
| CC0402BPNPO9BN6R8 223886978688 0402CG6R8B9B300 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 6,8 pF |
| CC0402BPNPO9BN8R2 223886978828 0402CG8R2B9B300 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 8,2 pF |
| CC0402BPNPO9BNR47 223886974477 0402CGR47B9B300 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 0,47 pF |
| CC0402BPNPO9BNR56 223886974567 0402CGR56B9B300 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 0,56 pF |
| CC0402BPNPO9BNR68 223886974687 0402CGR68B9B300 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 0,68 pF |
| CC0402BPNPO9BNR82 223886974827 0402CGR82B9B300 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 0,82 pF |
| CC0402BRNPO9BN1R0 223886914108 0402CG1R0B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 1 pF |
| CC0402BRNPO9BN1R1 223886914118 0402CG1R1B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 1,1 pF |
| CC0402BRNPO9BN1R2 223886914128 0402CG1R2B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 1,2 pF |
| CC0402BRNPO9BN1R3 223886914138 0402CG1R3B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 1,3 pF |
| CC0402BRNPO9BN1R5 223886914158 0402CG1R5B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 1,5 pF |
| CC0402BRNPO9BN1R6 223886914168 0402CG1R6B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 1,6 pF |
| CC0402BRNPO9BN1R8 223886914188 0402CG1R8B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 1,8 pF |
| CC0402BRNPO9BN2R0 223886914208 0402CG2R0B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 2 pF |
| CC0402BRNPO9BN2R2 223886914228 0402CG2R2B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 2,2 pF |
| CC0402BRNPO9BN2R4 CC0402BRNPO9BN2R4 0402CG2R4B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 2,4 pF |
| CC0402BRNPO9BN2R5 223886914258 0402CG2R5B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 2,5 pF |
| CC0402BRNPO9BN2R7 223886914278 0402CG2R7B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 2,7 pF |
| CC0402BRNPO9BN2R8 223886914288 0402CG2R8B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 2,8 pF |
| CC0402BRNPO9BN3R0 223886914308 0402CG3R0B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 3 pF |
| CC0402BRNPO9BN3R3 223886914338 0402CG3R3B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 3,3 pF |
| CC0402BRNPO9BN3R6 223886914368 0402CG3R6B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 3,6 pF |
| CC0402BRNPO9BN3R9 223886914398 0402CG3R9B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 3,9 pF |
| CC0402BRNPO9BN4R0 223886914408 0402CG4R0B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 4 pF |
| CC0402BRNPO9BN4R3 223886914438 0402CG4R3B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 4,3 pF |
| CC0402BRNPO9BN4R7 223886914478 0402CG4R7B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 4,7 pF |
| CC0402BRNPO9BN5R0 223886918508 0402CG5R0B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 5 pF |
| CC0402BRNPO9BN5R1 223886918518 0402CG5R1B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 5,1 pF |
| CC0402BRNPO9BN5R6 223886918568 0402CG5R6B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 5,6 pF |
| CC0402BRNPO9BN6R0 223886918608 0402CG6R0B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 6 pF |
| CC0402BRNPO9BN6R8 223886918688 0402CG6R8B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 6,8 pF |
| CC0402BRNPO9BN7R0 223886918708 0402CG7R0B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 7 pF |
| CC0402BRNPO9BN7R5 223886918758 0402CG7R5B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 7,5 pF |
| CC0402BRNPO9BN8R0 223886918808 0402CG8R0B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 8 pF |
| CC0402BRNPO9BN8R2 223886918828 0402CG8R2B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 8,2 pF |
| CC0402BRNPO9BN9R0 223886918908 0402CG9R0B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 9 pF |
| CC0402BRNPO9BN9R1 223886918918 0402CG9R1B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 9,1 pF |
| CC0402BRNPO9BNR47 223886914477 0402CGR47B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 0,47 pF |
| CC0402BRNPO9BNR50 223886914507 0402CGR50B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 0,5 pF |
| CC0402BRNPO9BNR56 223886914567 0402CGR56B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 0,56 pF |
| CC0402BRNPO9BNR60 223886914607 0402CGR60B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 0,6 pF |
| CC0402BRNPO9BNR68 223886914687 0402CGR68B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 0,68 pF |
| CC0402BRNPO9BNR70 223886914707 0402CGR70B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 0,7 pF |
| CC0402BRNPO9BNR75 223886914757 0402CGR75B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 0,75 pF |
| CC0402BRNPO9BNR80 223886914807 0402CGR80B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 0,8 pF |
| CC0402BRNPO9BNR82 223886914827 0402CGR82B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 0,82 pF |
| CC0402BRNPO9BNR90 223886914907 0402CGR90B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 0,9 pF |
| CC0402CPNPO9BN1R0 223886975108 0402CG1R0C9B300 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 1 pF |
| CC0402CPNPO9BN1R2 223886975128 0402CG1R2C9B300 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 1,2 pF |
| CC0402CPNPO9BN1R5 223886975158 0402CG1R5C9B300 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 1,5 pF |
| CC0402CPNPO9BN1R8 223886975188 0402CG1R8C9B300 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 1,8 pF |
| CC0402CPNPO9BN2R0 223886975208 0402CG2R0C9B300 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 2 pF |
| CC0402CPNPO9BN2R2 223886975228 0402CG2R2C9B300 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 2,2 pF |
| CC0402CPNPO9BN2R7 223886975278 0402CG2R7C9B300 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 2,7 pF |
| CC0402CPNPO9BN3R0 223886975308 0402CG3R0C9B300 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 3 pF |
| CC0402CPNPO9BN3R9 223886975398 0402CG3R9C9B300 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 3,9 pF |
| CC0402CPNPO9BN4R3 223886975438 0402CG4R3C9B300 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 4,3 pF |
| CC0402CPNPO9BN6R8 223886974688 0402CG6R8C9B300 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 6,8 pF |
| CC0402CPNPO9BNR47 223886975477 0402CGR47C9B300 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 0,47 pF |
| CC0402CPNPO9BNR56 223886975567 0402CGR56C9B300 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 0,56 pF |
| CC0402CRNPO8BN100 223891711123 0402CG100C8B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 25 V | 10 pF |
| CC0402CRNPO8BN1R0 223891711512 0402CG1R0C8B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 25 V | 1 pF |
| CC0402CRNPO8BN5R0 223891794501 0402CG5R0C8B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 25 V | 5 pF |
| CC0402CRNPO9BN100 223886998601 0402CG100C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 10 pF |
| CC0402CRNPO9BN1R0 223886915108 0402CG1R0C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 1 pF |
| CC0402CRNPO9BN1R1 223886915118 0402CG1R1C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 1,1 pF |
| CC0402CRNPO9BN1R2 223886915128 0402CG1R2C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 1,2 pF |
| CC0402CRNPO9BN1R3 223886914138 0402CG1R3C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 1,3 pF |
| CC0402CRNPO9BN1R5 223886915158 0402CG1R5C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 1,5 pF |
| CC0402CRNPO9BN1R8 223886915188 0402CG1R8C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 1,8 pF |
| CC0402CRNPO9BN2R0 223886915208 0402CG2R0C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 2 pF |
| CC0402CRNPO9BN2R2 223886915228 0402CG2R2C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 2,2 pF |
| CC0402CRNPO9BN2R4 223886915248 0402CG2R4C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 2,4 pF |
| CC0402CRNPO9BN2R5 223886915258 0402CG2R5C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 2,5 pF |
| CC0402CRNPO9BN2R7 223886915278 0402CG2R7C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 2,7 pF |
| CC0402CRNPO9BN3R0 223886915308 0402CG3R0C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 3 pF |
| CC0402CRNPO9BN3R3 223886915338 0402CG3R3C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 3,3 pF |
| CC0402CRNPO9BN3R5 223886915358 0402CG3R5C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 3,5 pF |
| CC0402CRNPO9BN3R6 223886915368 0402CG3R6C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 3,6 pF |
| CC0402CRNPO9BN3R9 223886915398 0402CG3R9C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 3,9 pF |
| CC0402CRNPO9BN4R0 223886915408 0402CG4R0C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 4 pF |
| CC0402CRNPO9BN4R2 223886915428 0402CG4R2C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 4,2 pF |
| CC0402CRNPO9BN4R3 223886915438 0402CG4R3C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 4,3 pF |
| CC0402CRNPO9BN4R7 223886915478 0402CG4R7C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 4,7 pF |
| CC0402CRNPO9BN5R0 223886914508 0402CG5R0C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 5 pF |
| CC0402CRNPO9BN5R1 223886914518 0402CG5R1C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 5,1 pF |
| CC0402CRNPO9BN5R5 223886914558 0402CG5R5C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 5,5 pF |
| CC0402CRNPO9BN5R6 223886914568 0402CG5R6C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 5,6 pF |
| CC0402CRNPO9BN6R0 223886914608 0402CG6R0C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 6 pF |
| CC0402CRNPO9BN6R2 223886914628 0402CG6R2C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 6,2 pF |
| CC0402CRNPO9BN6R8 223886914688 0402CG6R8C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 6,8 pF |
| CC0402CRNPO9BN7R0 223886914708 0402CG7R0C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 7 pF |
| CC0402CRNPO9BN7R5 223886914758 0402CG7R5C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 7,5 pF |
| CC0402CRNPO9BN8R0 223886914808 0402CG8R0C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 8 pF |
| CC0402CRNPO9BN8R2 223886914828 0402CG8R2C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 8,2 pF |
| CC0402CRNPO9BN9R0 223886914908 0402CG9R0C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 9 pF |
| CC0402CRNPO9BN9R1 223886914918 0402CG9R1C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 9,1 pF |
| CC0402CRNPO9BNR47 223886915477 0402CGR47C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 0,47 pF |
| CC0402CRNPO9BNR50 223886915507 0402CGR50C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 0,5 pF |
| CC0402CRNPO9BNR56 223886915567 0402CGR56C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 0,56 pF |
| CC0402CRNPO9BNR68 223886915687 0402CGR68C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 0,68 pF |
| CC0402CRNPO9BNR70 223886915707 0402CGR70C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 0,7 pF |
| CC0402CRNPO9BNR75 223886915757 0402CGR75C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 0,75 pF |
| CC0402CRNPO9BNR80 223886915807 0402CGR80C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 0,8 pF |
| CC0402CRNPO9BNR82 223886915827 0402CGR82C9B200 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 0,82 pF |
| CC0402DPNPO9BN7R5 223886975758 0402CG7R5D9B300 | 0402(1005) | ±0,5pF | NP0 | 50 V | 7,5 pF |
| CC0402DPNPO9BN8R2 223886975828 0402CG8R2D9B300 | 0402(1005) | ±0,5pF | NP0 | 50 V | 8,2 pF |
| CC0402DRNPO8BN100 223891711223 0402CG100D8B200 | 0402(1005) | ±0,5pF | NP0 | 25 V | 10 pF |
| CC0402DRNPO9BN100 223886998603 0402CG100D9B200 | 0402(1005) | ±0,5pF | NP0 | 50 V | 10 pF |
| CC0402DRNPO9BN150 223886998602 0402CG150D9B200 | 0402(1005) | ±0,5pF | NP0 | 50 V | 15 pF |
| CC0402DRNPO9BN3R0 223886916308 0402CG3R0D9B200 | 0402(1005) | ±0,5pF | NP0 | 50 V | 3 pF |
| CC0402DRNPO9BN5R0 223886915508 0402CG5R0D9B200 | 0402(1005) | ±0,5pF | NP0 | 50 V | 5 pF |
| CC0402DRNPO9BN5R1 223886915518 0402CG5R1D9B200 | 0402(1005) | ±0,5pF | NP0 | 50 V | 5,1 pF |
| CC0402DRNPO9BN5R6 223886915568 0402CG5R6D9B200 | 0402(1005) | ±0,5pF | NP0 | 50 V | 5,6 pF |
| CC0402DRNPO9BN6R0 223886915608 0402CG6R0D9B200 | 0402(1005) | ±0,5pF | NP0 | 50 V | 6 pF |
| CC0402DRNPO9BN6R2 223886915628 0402CG6R2D9B200 | 0402(1005) | ±0,5pF | NP0 | 50 V | 6,2 pF |
| CC0402DRNPO9BN6R8 223886915688 0402CG6R8D9B200 | 0402(1005) | ±0,5pF | NP0 | 50 V | 6,8 pF |
| CC0402DRNPO9BN7R0 223886915708 0402CG7R0D9B200 | 0402(1005) | ±0,5pF | NP0 | 50 V | 7 pF |
| CC0402DRNPO9BN7R5 223886915758 0402CG7R5D9B200 | 0402(1005) | ±0,5pF | NP0 | 50 V | 7,5 pF |
| CC0402DRNPO9BN8R0 223886915808 0402CG8R0D9B200 | 0402(1005) | ±0,5pF | NP0 | 50 V | 8 pF |
| CC0402DRNPO9BN8R2 223886915828 0402CG8R2D9B200 | 0402(1005) | ±0,5pF | NP0 | 50 V | 8,2 pF |
| CC0402DRNPO9BN9R0 223886915908 0402CG9R0D9B200 | 0402(1005) | ±0,5pF | NP0 | 50 V | 9 pF |
| CC0402DRNPO9BN9R1 223886915918 0402CG9R1D9B200 | 0402(1005) | ±0,5pF | NP0 | 50 V | 9,1 pF |
| CC0402FPNPO9BN150 223886978159 0402CG150F9B300 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 15 pF |
| CC0402FPNPO9BN270 223886978279 0402CG270F9B300 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 27 pF |
| CC0402FPNPO9BN330 223886978339 0402CG330F9B300 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 33 pF |
| CC0402FPNPO9BN390 223886978399 0402CG390F9B300 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 39 pF |
| CC0402FPNPO9BN470 223886978479 0402CG470F9B300 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 47 pF |
| CC0402FRNPO7BN271 223878711342 0402CG271F7B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 16 V | 270 pF |
| CC0402FRNPO8BN100 223891711323 0402CG100F8B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 25 V | 10 pF |
| CC0402FRNPO8BN221 223891711341 0402CG221F8B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 25 V | 220 pF |
| CC0402FRNPO8BN271 223891711342 0402CG271F8B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 25 V | 270 pF |
| CC0402FRNPO9BN100 223886918109 0402CG100F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 10 pF |
| CC0402FRNPO9BN101 223886918101 0402CG101F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 100 pF |
| CC0402FRNPO9BN120 223886918129 0402CG120F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 12 pF |
| CC0402FRNPO9BN121 223886918121 0402CG121F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 120 pF |
| CC0402FRNPO9BN150 223886918159 0402CG150F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 15 pF |
| CC0402FRNPO9BN151 223886918151 0402CG151F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 150 pF |
| CC0402FRNPO9BN160 223886918169 0402CG160F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 16 pF |
| CC0402FRNPO9BN180 223886918189 0402CG180F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 18 pF |
| CC0402FRNPO9BN181 223886918181 0402CG181F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 180 pF |
| CC0402FRNPO9BN200 223886918209 0402CG200F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 20 pF |
| CC0402FRNPO9BN220 223886918229 0402CG220F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 22 pF |
| CC0402FRNPO9BN221 223886918221 0402CG221F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 220 pF |
| CC0402FRNPO9BN240 223886918249 0402CG240F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 24 pF |
| CC0402FRNPO9BN270 223886918279 0402CG270F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 27 pF |
| CC0402FRNPO9BN271 223886918271 0402CG271F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 270 pF |
| CC0402FRNPO9BN300 223886918309 0402CG300F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 30 pF |
| CC0402FRNPO9BN330 223886918339 0402CG330F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 33 pF |
| CC0402FRNPO9BN331 223886918331 0402CG331F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 330 pF |
| CC0402FRNPO9BN390 223886918399 0402CG390F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 39 pF |
| CC0402FRNPO9BN470 223886918479 0402CG470F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 47 pF |
| CC0402FRNPO9BN471 CC0402FRNPO9BN471 0402CG471F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 470 pF |
| CC0402FRNPO9BN510 223886918519 0402CG510F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 51 pF |
| CC0402FRNPO9BN560 223886918569 0402CG560F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 56 pF |
| CC0402FRNPO9BN620 223886918629 0402CG620F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 62 pF |
| CC0402FRNPO9BN680 223886918689 0402CG680F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 68 pF |
| CC0402FRNPO9BN750 223886918759 0402CG750F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 75 pF |
| CC0402FRNPO9BN820 223886918829 0402CG820F9B200 | 0402(1005) | ±1% | NP0 | 50 V | 82 pF |
| CC0402GPNPO9BN100 223886974109 0402CG100G9B300 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 10 pF |
| CC0402GPNPO9BN101 223858711409 0402CG101G9B300 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 100 pF |
| CC0402GPNPO9BN120 223886914129 0402CG120G9B300 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 12 pF |
| CC0402GPNPO9BN180 223886954189 0402CG180G9B300 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 18 pF |
| CC0402GPNPO9BN270 223886914279 0402CG270G9B300 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 27 pF |
| CC0402GPNPO9BN470 223886914479 0402CG470G9B300 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 47 pF |
| CC0402GPNPO9BN560 223886914569 0402CG560G9B300 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 56 pF |
| CC0402GPNPO9BN680 223886954689 0402CG680G9B300 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 68 pF |
| CC0402GRNPO7BN271 223878711442 0402CG271G7B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 16 V | 270 pF |
| CC0402GRNPO8BN100 223891711423 0402CG100G8B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 25 V | 10 pF |
| CC0402GRNPO8BN150 223891711425 0402CG150G8B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 25 V | 15 pF |
| CC0402GRNPO8BN180 223891711426 0402CG180G8B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 25 V | 18 pF |
| CC0402GRNPO8BN221 223891711441 0402CG221G8B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 25 V | 220 pF |
| CC0402GRNPO8BN271 223891711442 0402CG271G8B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 25 V | 270 pF |
| CC0402GRNPO8BN330 223891711429 0402CG330G8B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 25 V | 33 pF |
| CC0402GRNPO9BN100 223886914109 0402CG100G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 10 pF |
| CC0402GRNPO9BN101 223886914101 0402CG101G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 100 pF |
| CC0402GRNPO9BN120 223886914129 0402CG120G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 12 pF |
| CC0402GRNPO9BN121 223886914121 0402CG121G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 120 pF |
| CC0402GRNPO9BN150 223886914159 0402CG150G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 15 pF |
| CC0402GRNPO9BN151 223886914151 0402CG151G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 150 pF |
| CC0402GRNPO9BN180 223886914189 0402CG180G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 18 pF |
| CC0402GRNPO9BN181 223886914181 0402CG181G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 180 pF |
| CC0402GRNPO9BN200 223886914209 0402CG200G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 20 pF |
| CC0402GRNPO9BN201 223886914201 0402CG201G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 200 pF |
| CC0402GRNPO9BN220 223886914229 0402CG220G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 22 pF |
| CC0402GRNPO9BN221 223886914221 0402CG221G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 220 pF |
| CC0402GRNPO9BN240 223886944249 0402CG240G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 24 pF |
| CC0402GRNPO9BN270 223886914279 0402CG270G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 27 pF |
| CC0402GRNPO9BN300 223886914309 0402CG300G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 30 pF |
| CC0402GRNPO9BN330 223886914339 0402CG330G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 33 pF |
| CC0402GRNPO9BN331 CC0402GRNPO9BN331 0402CG331G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 330 pF |
| CC0402GRNPO9BN360 223886914369 0402CG360G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 36 pF |
| CC0402GRNPO9BN390 223886914399 0402CG390G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 39 pF |
| CC0402GRNPO9BN430 223886914439 0402CG430G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 43 pF |
| CC0402GRNPO9BN470 223886914479 0402CG470G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 47 pF |
| CC0402GRNPO9BN471 CC0402GRNPO9BN471 0402CG471G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 470 pF |
| CC0402GRNPO9BN510 CC0402GRNPO9BN510 0402CG510G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 51 pF |
| CC0402GRNPO9BN560 223886914569 0402CG560G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 56 pF |
| CC0402GRNPO9BN561 0402CG561G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 560 pF |
| CC0402GRNPO9BN620 223886914629 0402CG620G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 62 pF |
| CC0402GRNPO9BN680 223886914689 0402CG680G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 68 pF |
| CC0402GRNPO9BN820 223886914829 0402CG820G9B200 | 0402(1005) | ±2% | NP0 | 50 V | 82 pF |
| CC0402JPNPO7BN271 223878751542 0402CG271J7B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 16 V | 270 pF |
| CC0402JPNPO7BN331 223878751543 0402CG331J7B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 16 V | 330 pF |
| CC0402JPNPO7BN391 223878751544 0402CG391J7B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 16 V | 390 pF |
| CC0402JPNPO7BN471 223878751545 0402CG471J7B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 16 V | 470 pF |
| CC0402JPNPO9BN100 223886975109 0402CG100J9B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 10 pF |
| CC0402JPNPO9BN101 223886975101 0402CG101J9B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 100 pF |
| CC0402JPNPO9BN120 223886975129 0402CG120J9B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 12 pF |
| CC0402JPNPO9BN121 223886975121 0402CG121J9B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 120 pF |
| CC0402JPNPO9BN150 223886975159 0402CG150J9B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 15 pF |
| CC0402JPNPO9BN151 223886975151 0402CG151J9B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 150 pF |
| CC0402JPNPO9BN180 223886975189 0402CG180J9B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 18 pF |
| CC0402JPNPO9BN181 223886975181 0402CG181J9B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 180 pF |
| CC0402JPNPO9BN220 223886975229 0402CG220J9B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 22 pF |
| CC0402JPNPO9BN240 223886975249 0402CG240J9B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 24 pF |
| CC0402JPNPO9BN330 223886975339 0402CG330J9B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 33 pF |
| CC0402JPNPO9BN390 223886975399 0402CG390J9B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 39 pF |
| CC0402JPNPO9BN470 223886975479 0402CG470J9B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 47 pF |
| CC0402JPNPO9BN471 223886975471 0402CG471J9B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 470 pF |
| CC0402JPNPO9BN560 223886975569 0402CG560J9B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 56 pF |
| CC0402JPNPO9BN680 223886975689 0402CG680J9B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 68 pF |
| CC0402JPNPO9BN820 223886975829 0402CG820J9B300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 82 pF |
| CC0402JPX7R6BB104 223824755549 04022R104J6B30D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 10 V | 100nF |
| CC0402JPX7R8BB103 223891755536 04022R103J8B30D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 25 V | 10,000 |
| CC0402JPX7R9BB152 223858755525 04022R152J9B30D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 1,500 |
| CC0402JPX7R9BB221 223858755514 04022R221J9B30D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 220 |
| CC0402JPX7R9BB222 223858755527 04022R222J9B30D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 2,200 |
| CC0402JPX7R9BB272 223858755528 04022R272J9B30D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 2,700 |
| CC0402JPX7R9BB331 223858755516 04022R331J9B30D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 330 |
| CC0402JPX7R9BB332 223858755529 04022R332J9B30D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 3,300 |
| CC0402JPX7R9BB391 223858755517 04022R391J9B30D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 390 |
| CC0402JPX7R9BB471 223858755518 04022R471J9B30D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 470 |
| CC0402JPX7R9BB561 223858755519 04022R561J9B30D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 560 |
| CC0402JPX7R9BB681 223858755521 04022R681J9B30D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 680 |
| CC0402JPX7R9BB821 223858755522 04022R821J9B30D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 820 |
| CC0402JRNPO7BN101 223878711536 0402CG101J7B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 16 V | 100 |
| CC0402JRNPO7BN271 223878711542 0402CG271J7B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 16 V | 270 |
| CC0402JRNPO7BN331 223878711543 0402CG331J7B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 16 V | 330 |
| CC0402JRNPO7BN391 223878711544 0402CG391J7B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 16 V | 390 |
| CC0402JRNPO7BN471 223878711545 0402CG471J7B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 16 V | 470 |
| CC0402JRNPO8BN100 223891711523 0402CG100J8B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 25 V | 10 |
| CC0402JRNPO8BN101 223891711536 0402CG101J8B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 25 V | 100 |
| CC0402JRNPO8BN102 223891711549 0402CG102J8B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 25 V | 1,000 |
| CC0402JRNPO8BN151 223891711538 0402CG151J8B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 25 V | 150 |
| CC0402JRNPO8BN181 223891711539 0402CG181J8B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 25 V | 180 |
| CC0402JRNPO8BN220 223891711527 0402CG220J8B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 25 V | 22 |
| CC0402JRNPO8BN221 223891711541 0402CG221J8B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 25 V | 220 |
| CC0402JRNPO8BN271 223891711542 0402CG271J8B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 25 V | 270 |
| CC0402JRNPO8BN330 223891711529 0402CG330J8B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 25 V | 33 |
| CC0402JRNPO8BN331 223891711543 0402CG331J8B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 25 V | 330 |
| CC0402JRNPO8BN391 223891711544 0402CG391J8B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 25 V | 390 |
| CC0402JRNPO8BN470 223891711532 0402CG470J8B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 25 V | 47 |
| CC0402JRNPO8BN510 223891915519 0402CG510J8B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 25 V | 51 |
| CC0402JRNPO8BN680 223891711534 0402CG680J8B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 25 V | 68 |
| CC0402JRNPO9BN100 223886915109 0402CG100J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 10 |
| CC0402JRNPO9BN101 223886915101 0402CG101J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 100 |
| CC0402JRNPO9BN102 223886915102 0402CG102J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 1,000 |
| CC0402JRNPO9BN110 223886915119 0402CG110J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 11 |
| CC0402JRNPO9BN111 223886915111 0402CG111J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 110 |
| CC0402JRNPO9BN120 223886915129 0402CG120J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 12 |
| CC0402JRNPO9BN121 223886915121 0402CG121J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 120 |
| CC0402JRNPO9BN130 223886915139 0402CG130J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 13 |
| CC0402JRNPO9BN131 223886915131 0402CG131J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 130 |
| CC0402JRNPO9BN150 223886915159 0402CG150J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 15 |
| CC0402JRNPO9BN151 223886915151 0402CG151J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 150 |
| CC0402JRNPO9BN160 223886915169 0402CG160J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 16 |
| CC0402JRNPO9BN161 223886915161 0402CG161J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 160 |
| CC0402JRNPO9BN170 CC0402JRNPO9BN170 0402CG170J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 17 |
| CC0402JRNPO9BN180 223886915189 0402CG180J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 18 |
| CC0402JRNPO9BN181 223886915181 0402CG181J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 180 |
| CC0402JRNPO9BN200 223886915209 0402CG200J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 20 |
| CC0402JRNPO9BN201 223886915201 0402CG201J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 200 |
| CC0402JRNPO9BN220 223886915229 0402CG220J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 22 |
| CC0402JRNPO9BN221 223886915221 0402CG221J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 220 |
| CC0402JRNPO9BN240 223886915249 0402CG240J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 24 |
| CC0402JRNPO9BN250 223886915259 0402CG250J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 25 |
| CC0402JRNPO9BN270 223886915279 0402CG270J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 27 |
| CC0402JRNPO9BN271 223886915271 0402CG271J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 270 |
| CC0402JRNPO9BN300 223886915309 0402CG300J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 30 |
| CC0402JRNPO9BN330 223886915339 0402CG330J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 33 |
| CC0402JRNPO9BN331 223886915331 0402CG331J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 330 |
| CC0402JRNPO9BN360 223886915369 0402CG360J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 36 |
| CC0402JRNPO9BN390 223886915399 0402CG390J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 39 |
| CC0402JRNPO9BN391 223886915391 0402CG391J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 390 |
| CC0402JRNPO9BN430 223886915439 0402CG430J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 43 |
| CC0402JRNPO9BN470 223886915479 0402CG470J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 47 |
| CC0402JRNPO9BN471 223886915471 0402CG471J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 470 |
| CC0402JRNPO9BN500 223886915509 0402CG500J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 50 |
| CC0402JRNPO9BN510 223886915519 0402CG510J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 51 |
| CC0402JRNPO9BN560 223886915569 0402CG560J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 56 |
| CC0402JRNPO9BN561 223886915561 0402CG561J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 560 |
| CC0402JRNPO9BN600 223886915609 0402CG600J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 60 |
| CC0402JRNPO9BN620 223886915629 0402CG620J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 62 |
| CC0402JRNPO9BN680 223886915689 0402CG680J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 68 |
| CC0402JRNPO9BN681 220098105635 0402CG681J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 680 |
| CC0402JRNPO9BN750 223886915759 0402CG750J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 75 |
| CC0402JRNPO9BN800 223886915809 0402CG800J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 80 |
| CC0402JRNPO9BN820 223886915829 0402CG820J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 82 |
| CC0402JRNPO9BN910 223886915919 0402CG910J9B200 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 91 |
| CC0402JRX5R6BB104 223824713549 04022B104J6B20D | 0402(1005) | ±5% | X5R | 10 V | 100nF |
| CC0402JRX7R6BB104 223824715549 04022R104J6B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 10 V | 100nF |
| CC0402JRX7R6BB393 04022R393J6B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 10 V | 39,000 |
| CC0402JRX7R7BB102 223878715523 04022R102J7B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 16 V | 1,000 |
| CC0402JRX7R7BB103 223878715536 04022R103J7B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 16 V | 10,000 |
| CC0402JRX7R7BB104 223878715549 04022R104J7B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 16 V | 100nF |
| CC0402JRX7R7BB123 223878715537 04022R123J7B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 16 V | 12,000 |
| CC0402JRX7R7BB153 223878715538 04022R153J7B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 16 V | 15,000 |
| CC0402JRX7R7BB183 223878715539 04022R183J7B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 16 V | 18,000 |
| CC0402JRX7R7BB223 223878715541 04022R223J7B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 16 V | 22,000 |
| CC0402JRX7R7BB333 223878715543 04022R333J7B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 16 V | 33nF |
| CC0402JRX7R7BB472 223878715532 04022R472J7B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 16 V | 4,700 |
| CC0402JRX7R7BB473 223878715545 04022R473J7B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 16 V | 47,000 |
| CC0402JRX7R7BB562 223878715533 04022R562J7B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 16 V | 5,600 |
| CC0402JRX7R7BB563 223878715546 04022R563J7B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 16 V | 56,000 |
| CC0402JRX7R7BB682 223878715534 04022R682J7B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 16 V | 6,800 |
| CC0402JRX7R7BB822 223878715535 04022R822J7B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 16 V | 8,200 |
| CC0402JRX7R8BB103 223891715536 04022R103J8B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 25 V | 10,000 |
| CC0402JRX7R8BB104 04022R104J8B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 25 V | 100nF |
| CC0402JRX7R8BB123 CC0402JRX7R8BB123 04022R123J8B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 25 V | 12,000 |
| CC0402JRX7R8BB331 223891715516 04022R331J8B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 25 V | 330 |
| CC0402JRX7R8BB332 223891715529 04022R332J8B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 25 V | 3,300 |
| CC0402JRX7R8BB333 CC0402JRX7R8BB333 04022R333J8B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 25 V | 33nF |
| CC0402JRX7R8BB392 223891715531 04022R392J8B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 25 V | 3,900 |
| CC0402JRX7R8BB472 223891715532 04022R472J8B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 25 V | 4,700 |
| CC0402JRX7R8BB822 223891715535 04022R822J8B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 25 V | 8,200 |
| CC0402JRX7R9BB101 223858715509 04022R101J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 100 |
| CC0402JRX7R9BB102 223858715523 04022R102J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 1,000 |
| CC0402JRX7R9BB103 223858715536 04022R103J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 10,000 |
| CC0402JRX7R9BB121 223858715511 04022R121J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 120 |
| CC0402JRX7R9BB122 223858715524 04022R122J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 1,200 |
| CC0402JRX7R9BB151 223858715512 04022R151J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 150 |
| CC0402JRX7R9BB152 223858715525 04022R152J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 1,500 |
| CC0402JRX7R9BB181 223858715513 04022R181J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 180 |
| CC0402JRX7R9BB182 223858715526 04022R182J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 1,800 |
| CC0402JRX7R9BB202 CC0402JRX7R9BB202 04022R202J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 2,000 |
| CC0402JRX7R9BB221 223858715514 04022R221J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 220 |
| CC0402JRX7R9BB222 223858715527 04022R222J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 2,200 |
| CC0402JRX7R9BB271 223858715515 04022R271J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 270 |
| CC0402JRX7R9BB272 223858715528 04022R272J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 2,700 |
| CC0402JRX7R9BB331 223858715516 04022R331J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 330 |
| CC0402JRX7R9BB332 223858715529 04022R332J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 3,300 |
| CC0402JRX7R9BB391 223858715517 04022R391J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 390 |
| CC0402JRX7R9BB392 223858715531 04022R392J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 3,900 |
| CC0402JRX7R9BB471 223858715518 04022R471J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 470 |
| CC0402JRX7R9BB472 223858715532 04022R472J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 4,700 |
| CC0402JRX7R9BB561 223858715519 04022R561J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 560 |
| CC0402JRX7R9BB562 223858715533 04022R562J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 5,600 |
| CC0402JRX7R9BB681 223858715521 04022R681J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 680 |
| CC0402JRX7R9BB682 223858715534 04022R682J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 6,800 |
| CC0402JRX7R9BB821 223858715522 04022R821J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 820 |
| CC0402JRX7R9BB822 223858715535 04022R822J9B20D | 0402(1005) | ±5% | X7R | 50 V | 8,200 |
| CC0402KPX5R5BB105 225520753663 04022B105K5B30D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 6,3 V | 1,000,000 |
| CC0402KPX5R5BB224 225520753654 04022B224K5B30D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 6,3 V | 220nF |
| CC0402KPX5R5BB474 225520753658 04022B474K5B30D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 6,3 V | 470,000 |
| CC0402KPX5R6BB104 223824753649 04022B104K6B30D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 10 V | 100nF |
| CC0402KPX5R6BB224 223824753654 04022B224K6B30D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 10 V | 220nF |
| CC0402KPX5R7BB104 223878753649 04022B104K7B30D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 16 V | 100nF |
| CC0402KPX7R6BB104 223824755649 04022R104K6B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 10 V | 100nF |
| CC0402KPX7R6BB333 223824755643 04022R333K6B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 10 V | 33nF |
| CC0402KPX7R6BB473 223824755645 04022R473K6B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 10 V | 47,000 |
| CC0402KPX7R7BB102 223878755623 04022R102K7B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 1,000 |
| CC0402KPX7R7BB103 223878755636 04022R103K7B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 10,000 |
| CC0402KPX7R7BB472 223878755632 04022R472K7B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 4,700 |
| CC0402KPX7R7BB473 223878755645 04022R473K7B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 47,000 |
| CC0402KPX7R7BB562 223878755633 04022R562K7B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 5,600 |
| CC0402KPX7R7BB822 223878755635 04022R822K7B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 8,200 |
| CC0402KPX7R8BB103 223891755636 04022R103K8B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 10,000 |
| CC0402KPX7R8BB472 223891755632 04022R472K8B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 4,700 |
| CC0402KPX7R9BB102 223858755623 04022R102K9B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 1,000 |
| CC0402KPX7R9BB103 223858755636 04022R103K9B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 10,000 |
| CC0402KPX7R9BB122 223858755624 04022R122K9B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 1,200 |
| CC0402KPX7R9BB182 223858755626 04022R182K9B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 1,800 |
| CC0402KPX7R9BB221 223858755614 04022R221K9B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 220 |
| CC0402KPX7R9BB222 223858755627 04022R222K9B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 2,200 |
| CC0402KPX7R9BB271 223858755615 04022R271K9B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 270 |
| CC0402KPX7R9BB272 223858755628 04022R272K9B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 2,700 |
| CC0402KPX7R9BB331 223858755616 04022R331K9B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 330 |
| CC0402KPX7R9BB332 223858755629 04022R332K9B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 3,300 |
| CC0402KPX7R9BB391 223858755617 04022R391K9B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 390 |
| CC0402KPX7R9BB471 223858755618 04022R471K9B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 470 |
| CC0402KPX7R9BB472 223858755632 04022R472K9B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 4,700 |
| CC0402KPX7R9BB561 223858755619 04022R561K9B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 560 |
| CC0402KPX7R9BB681 223858755621 04022R681K9B30D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 680 |
| CC0402KRNPO7BN100 223878711623 0402CG100K7B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 16 V | 10 |
| CC0402KRNPO7BN180 223878711626 0402CG180K7B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 16 V | 18 |
| CC0402KRNPO8BN101 223891711636 0402CG101K8B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 25 V | 100 |
| CC0402KRNPO8BN180 CC0402KRNPO8BN180 0402CG180K8B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 25 V | 18 |
| CC0402KRNPO8BN220 223891711627 0402CG220K8B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 25 V | 22 |
| CC0402KRNPO8BN271 223891711642 0402CG271K8B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 25 V | 270 |
| CC0402KRNPO8BN470 223891711632 0402CG470K8B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 25 V | 47 |
| CC0402KRNPO8BN560 223891711633 0402CG560K8B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 25 V | 56 |
| CC0402KRNPO9BN100 223886916109 0402CG100K9B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 50 V | 10 |
| CC0402KRNPO9BN101 223886916101 0402CG101K9B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 50 V | 100 |
| CC0402KRNPO9BN120 223886916129 0402CG120K9B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 50 V | 12 |
| CC0402KRNPO9BN150 223886916159 0402CG150K9B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 50 V | 15 |
| CC0402KRNPO9BN180 223886916189 0402CG180K9B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 50 V | 18 |
| CC0402KRNPO9BN220 223886916229 0402CG220K9B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 50 V | 22 |
| CC0402KRNPO9BN270 CC0402KRNPO9BN270 0402CG270K9B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 50 V | 27 |
| CC0402KRNPO9BN330 223886916339 0402CG330K9B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 50 V | 33 |
| CC0402KRNPO9BN390 223886916399 0402CG390K9B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 50 V | 39 |
| CC0402KRNPO9BN470 223886916479 0402CG470K9B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 50 V | 47 |
| CC0402KRNPO9BN560 223886916569 0402CG560K9B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 50 V | 56 |
| CC0402KRNPO9BN680 223886916689 0402CG680K9B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 50 V | 68 |
| CC0402KRNPO9BN6R0 223886916608 0402CG6R0K9B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 50 V | 6 |
| CC0402KRNPO9BN820 223886916829 0402CG820K9B200 | 0402(1005) | ±10% | NP0 | 50 V | 82 |
| CC0402KRX5R5BB104 225520713649 04022B104K5B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 6,3 V | 100nF |
| CC0402KRX5R5BB105 225520713663 04022B105K5B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 6,3 V | 1,000,000 |
| CC0402KRX5R5BB154 225520713652 04022B154K5B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 6,3 V | 150,000 |
| CC0402KRX5R5BB184 225520713653 04022B184K5B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 6,3 V | 180,000 |
| CC0402KRX5R5BB224 225520713654 04022B224K5B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 6,3 V | 220nF |
| CC0402KRX5R5BB225 225520713667 04022B225K5B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 6,3 V | 2,200,000 |
| CC0402KRX5R5BB333 225520713643 04022B333K5B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 6,3 V | 33nF |
| CC0402KRX5R5BB334 225520713656 04022B334K5B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 6,3 V | 330,000 |
| CC0402KRX5R5BB474 225520713658 04022B474K5B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 6,3 V | 470,000 |
| CC0402KRX5R5BB684 225520713661 04022B684K5B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 6,3 V | 680,000 |
| CC0402KRX5R5BB824 225520713662 04022B824K5B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 6,3 V | 820,000 |
| CC0402KRX5R6BB104 223824713649 04022B104K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 10 V | 100nF |
| CC0402KRX5R6BB105 223824713663 04022B105K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 10 V | 1,000,000 |
| CC0402KRX5R6BB154 223824713652 04022B154K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 10 V | 150,000 |
| CC0402KRX5R6BB184 223824713653 04022B184K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 10 V | 180,000 |
| CC0402KRX5R6BB224 223824713654 04022B224K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 10 V | 220nF |
| CC0402KRX5R6BB225 223824713667 04022B225K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 10 V | 2,200,000 |
| CC0402KRX5R6BB334 223824713656 04022B334K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 10 V | 330,000 |
| CC0402KRX5R6BB473 223824713645 04022B473K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 10 V | 47,000 |
| CC0402KRX5R6BB474 223824713658 04022B474K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 10 V | 470,000 |
| CC0402KRX5R6BB475 CC0402KRX5R6BB475 04022B475K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 10 V | 4,700,000 |
| CC0402KRX5R6BB683 223824713647 04022B683K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 10 V | 68,000 |
| CC0402KRX5R6BB684 223824713661 04022B684K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 10 V | 680,000 |
| CC0402KRX5R6BB823 223824713648 04022B823K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 10 V | 82,000 |
| CC0402KRX5R7BB104 223878713649 04022B104K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 16 V | 100nF |
| CC0402KRX5R7BB105 223878713663 04022B105K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 16 V | 1,000,000 |
| CC0402KRX5R7BB154 223878713652 04022B154K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 16 V | 150,000 |
| CC0402KRX5R7BB223 223878713641 04022B223K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 16 V | 22,000 |
| CC0402KRX5R7BB224 223878713654 04022B224K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 16 V | 220nF |
| CC0402KRX5R7BB225 223878713667 04022B225K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 16 V | 2,200,000 |
| CC0402KRX5R7BB333 223878713643 04022B333K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 16 V | 33nF |
| CC0402KRX5R7BB473 223878713645 04022B473K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 16 V | 47,000 |
| CC0402KRX5R7BB474 223878713658 04022B474K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 16 V | 470,000 |
| CC0402KRX5R7BB563 223878713646 04022B563K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 16 V | 56,000 |
| CC0402KRX5R7BB683 223878713647 04022B683K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 16 V | 68,000 |
| CC0402KRX5R7BB823 223878713648 04022B823K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 16 V | 82,000 |
| CC0402KRX5R8BB104 223891713649 04022B104K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 25 V | 100nF |
| CC0402KRX5R8BB105 223891713663 04022B105K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 25 V | 1,000,000 |
| CC0402KRX5R8BB223 CC0402KRX5R8BB223 04022B223K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 25 V | 22,000 |
| CC0402KRX5R8BB224 223891713654 04022B224K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 25 V | 220nF |
| CC0402KRX5R8BB474 223891713658 04022B474K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 25 V | 470,000 |
| CC0402KRX5R9BB102 223858713623 04022B102K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 50 V | 1,000 |
| CC0402KRX5R9BB104 223858713649 04022B104K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 50 V | 100nF |
| CC0402KRX5R9BB333 CC0402KRX5R9BB333 04022B333K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 50 V | 33nF |
| CC0402KRX5R9BB473 CC0402KRX5R9BB473 04022B473K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 50 V | 47,000 |
| CC0402KRX5R9BB681 223858713621 04022B681K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X5R | 50 V | 680 |
| CC0402KRX6S5BB105 225520716663 04022S105K5B20D | 0402(1005) | ±10% | X6S | 6,3 V | 1,000,000 |
| CC0402KRX7R5BB104 225520715649 04022R104K5B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 6,3 V | 100nF |
| CC0402KRX7R5BB105 225520715663 04022R105K5B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 6,3 V | 1,000,000 |
| CC0402KRX7R5BB474 225520715658 04022R474K5B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 6,3 V | 470,000 |
| CC0402KRX7R6BB103 223824715636 04022R103K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 10 V | 10,000 |
| CC0402KRX7R6BB104 223824715649 04022R104K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 10 V | 100nF |
| CC0402KRX7R6BB223 223824715641 04022R223K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 10 V | 22,000 |
| CC0402KRX7R6BB224 CC0402KRX7R6BB224 04022R224K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 10 V | 220nF |
| CC0402KRX7R6BB273 223824715642 04022R273K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 10 V | 27,000 |
| CC0402KRX7R6BB333 223824715643 04022R333K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 10 V | 33nF |
| CC0402KRX7R6BB393 223824715644 04022R393K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 10 V | 39,000 |
| CC0402KRX7R6BB473 223824715645 04022R473K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 10 V | 47,000 |
| CC0402KRX7R6BB474 363824715658 04022R474K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 10 V | 470,000 |
| CC0402KRX7R6BB563 223824715646 04022R563K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 10 V | 56,000 |
| CC0402KRX7R6BB683 223824715647 04022R683K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 10 V | 68,000 |
| CC0402KRX7R6BB823 223824715648 04022R823K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 10 V | 82,000 |
| CC0402KRX7R6BN104 04022R104K6B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 10 V | 100nF |
| CC0402KRX7R7BB102 223878715623 04022R102K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 1,000 |
| CC0402KRX7R7BB103 223878715636 04022R103K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 10,000 |
| CC0402KRX7R7BB104 223878715649 04022R104K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 100nF |
| CC0402KRX7R7BB123 223878715637 04022R123K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 12,000 |
| CC0402KRX7R7BB152 223878715625 04022R152K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 1,500 |
| CC0402KRX7R7BB153 223878715638 04022R153K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 15,000 |
| CC0402KRX7R7BB182 04022R182K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 1,800 |
| CC0402KRX7R7BB183 223878715639 04022R183K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 18,000 |
| CC0402KRX7R7BB221 223878715614 04022R221K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 220 |
| CC0402KRX7R7BB222 223878715627 04022R222K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 2,200 |
| CC0402KRX7R7BB223 223878715641 04022R223K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 22,000 |
| CC0402KRX7R7BB224 223878715652 04022R224K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 220nF |
| CC0402KRX7R7BB272 04022R272K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 2,700 |
| CC0402KRX7R7BB273 223878715642 04022R273K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 27,000 |
| CC0402KRX7R7BB332 223878715629 04022R332K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 3,300 |
| CC0402KRX7R7BB333 223878715643 04022R333K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 33nF |
| CC0402KRX7R7BB392 223878715631 04022R392K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 3,900 |
| CC0402KRX7R7BB393 223878715644 04022R393K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 39,000 |
| CC0402KRX7R7BB472 223878715632 04022R472K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 4,700 |
| CC0402KRX7R7BB473 223878715645 04022R473K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 47,000 |
| CC0402KRX7R7BB562 223878715633 04022R562K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 5,600 |
| CC0402KRX7R7BB563 223878715646 04022R563K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 56,000 |
| CC0402KRX7R7BB681 04022R681K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 680 |
| CC0402KRX7R7BB682 223878715634 04022R682K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 6,800 |
| CC0402KRX7R7BB683 223878715647 04022R683K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 68,000 |
| CC0402KRX7R7BB822 223878715635 04022R822K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 8,200 |
| CC0402KRX7R7BB823 223878715648 04022R823K7B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 16 V | 82,000 |
| CC0402KRX7R8BB101 223891715609 04022R101K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 100 |
| CC0402KRX7R8BB102 223891715623 04022R102K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 1,000 |
| CC0402KRX7R8BB103 223891715636 04022R103K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 10,000 |
| CC0402KRX7R8BB104 223891715649 04022R104K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 100nF |
| CC0402KRX7R8BB123 223891715637 04022R123K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 12,000 |
| CC0402KRX7R8BB151 223891715612 04022R151K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 150 |
| CC0402KRX7R8BB152 04022R152K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 1,500 |
| CC0402KRX7R8BB153 223891715638 04022R153K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 15,000 |
| CC0402KRX7R8BB183 223891715639 04022R183K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 18,000 |
| CC0402KRX7R8BB222 223891715627 04022R222K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 2,200 |
| CC0402KRX7R8BB223 223891715641 04022R223K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 22,000 |
| CC0402KRX7R8BB271 223891715615 04022R271K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 270 |
| CC0402KRX7R8BB272 223891715628 04022R272K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 2,700 |
| CC0402KRX7R8BB273 CC0402KRX7R8BB273 04022R273K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 27,000 |
| CC0402KRX7R8BB332 223891715629 04022R332K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 3,300 |
| CC0402KRX7R8BB333 223891715643 04022R333K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 33nF |
| CC0402KRX7R8BB392 223891715631 04022R392K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 3,900 |
| CC0402KRX7R8BB471 223891715618 04022R471K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 470 |
| CC0402KRX7R8BB472 223891715632 04022R472K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 4,700 |
| CC0402KRX7R8BB473 223891715645 04022R473K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 47,000 |
| CC0402KRX7R8BB561 223891715619 04022R561K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 560 |
| CC0402KRX7R8BB562 223891715633 04022R562K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 5,600 |
| CC0402KRX7R8BB682 223891715634 04022R682K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 6,800 |
| CC0402KRX7R8BB683 223891715647 04022R683K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 68,000 |
| CC0402KRX7R8BB821 223891715622 04022R821K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 820 |
| CC0402KRX7R8BB822 223891715635 04022R822K8B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 25 V | 8,200 |
| CC0402KRX7R9BB101 223858715609 04022R101K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 100 |
| CC0402KRX7R9BB102 223858715623 04022R102K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 1,000 |
| CC0402KRX7R9BB103 223858715636 04022R103K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 10,000 |
| CC0402KRX7R9BB104 223858715649 04022R104K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 100nF |
| CC0402KRX7R9BB121 223858715611 04022R121K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 120 |
| CC0402KRX7R9BB122 223858715624 04022R122K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 1,200 |
| CC0402KRX7R9BB132 04022R132K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 1,300 |
| CC0402KRX7R9BB151 223858715612 04022R151K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 150 |
| CC0402KRX7R9BB152 223858715625 04022R152K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 1,500 |
| CC0402KRX7R9BB153 223858715638 04022R153K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 15,000 |
| CC0402KRX7R9BB181 223858715613 04022R181K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 180 |
| CC0402KRX7R9BB182 223858715626 04022R182K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 1,800 |
| CC0402KRX7R9BB183 223858715639 04022R183K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 18,000 |
| CC0402KRX7R9BB201 223858795507 04022R201K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 200 |
| CC0402KRX7R9BB202 04022R202K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 2,000 |
| CC0402KRX7R9BB221 223858715614 04022R221K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 220 |
| CC0402KRX7R9BB222 223858715627 04022R222K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 2,200 |
| CC0402KRX7R9BB223 223858715641 04022R223K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 22,000 |
| CC0402KRX7R9BB241 04022R241K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 240 |
| CC0402KRX7R9BB271 223858715615 04022R271K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 270 |
| CC0402KRX7R9BB272 223858715628 04022R272K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 2,700 |
| CC0402KRX7R9BB301 223858795501 04022R301K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 300 |
| CC0402KRX7R9BB331 223858715616 04022R331K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 330 |
| CC0402KRX7R9BB332 223858715629 04022R332K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 3,300 |
| CC0402KRX7R9BB391 223858715617 04022R391K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 390 |
| CC0402KRX7R9BB392 223858715631 04022R392K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 3,900 |
| CC0402KRX7R9BB471 223858715618 04022R471K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 470 |
| CC0402KRX7R9BB472 223858715632 04022R472K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 4,700 |
| CC0402KRX7R9BB473 04022R473K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 47,000 |
| CC0402KRX7R9BB561 223858715619 04022R561K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 560 |
| CC0402KRX7R9BB562 223858715633 04022R562K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 5,600 |
| CC0402KRX7R9BB681 223858715621 04022R681K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 680 |
| CC0402KRX7R9BB682 223858715634 04022R682K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 6,800 |
| CC0402KRX7R9BB751 223858715622 04022R751K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 750 |
| CC0402KRX7R9BB821 223858715622 04022R821K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 820 |
| CC0402KRX7R9BB822 223858715635 04022R822K9B20D | 0402(1005) | ±10% | X7R | 50 V | 8,200 |
| CC0402MPY5V7BB473 223878759745 04022F473M7B30D | 0402(1005) | ±20% | Y5V | 16 V | 47,000 |
| CC0402MRX5R4BB106 225518713776 04022B106M4B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 4 V | 10,000,000 |
| CC0402MRX5R4BB224 225518713754 04022B224M4B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 4 V | 220nF |
| CC0402MRX5R4BB225 225518713767 04022B225M4B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 4 V | 2,200,000 |
| CC0402MRX5R4BB475 CC0402MRX5R4BB475 04022B475M4B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 4 V | 4,700,000 |
| CC0402MRX5R5BB104 225520713749 04022B104M5B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 6,3 V | 100nF |
| CC0402MRX5R5BB105 225520713763 04022B105M5B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 6,3 V | 1,000,000 |
| CC0402MRX5R5BB106 225520713776 04022B106M5B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 6,3 V | 10,000,000 |
| CC0402MRX5R5BB224 225520713754 04022B224M5B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 6,3 V | 220nF |
| CC0402MRX5R5BB225 225520713767 04022B225M5B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 6,3 V | 2,200,000 |
| CC0402MRX5R5BB474 225520713758 04022B474M5B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 6,3 V | 470,000 |
| CC0402MRX5R5BB475 225520713772 04022B475M5B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 6,3 V | 4,700,000 |
| CC0402MRX5R6BB104 223824713749 04022B104M6B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 10 V | 100nF |
| CC0402MRX5R6BB105 223824713763 04022B105M6B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 10 V | 1,000,000 |
| CC0402MRX5R6BB224 223824713754 04022B224M6B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 10 V | 220nF |
| CC0402MRX5R6BB225 223824713767 04022B225M6B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 10 V | 2,200,000 |
| CC0402MRX5R6BB475 CC0402MRX5R6BB475 04022B475M6B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 10 V | 4,700,000 |
| CC0402MRX5R7BB104 223878713749 04022B104M7B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 16 V | 100nF |
| CC0402MRX5R7BB224 223878713754 04022B224M7B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 16 V | 220nF |
| CC0402MRX5R7BB225 223878713767 04022B225M7B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 16 V | 2,200,000 |
| CC0402MRX5R8BB104 223891713749 04022B104M8B20D | 0402(1005) | ±20% | X5R | 25 V | 100nF |
| CC0402MRX7R6BB103 223824715736 04022R103M6B20D | 0402(1005) | ±20% | X7R | 10 V | 10,000 |
| CC0402MRX7R6BB222 223824715727 04022R222M6B20D | 0402(1005) | ±20% | X7R | 10 V | 2,200 |
| CC0402MRX7R6BB273 223824715742 04022R273M6B20D | 0402(1005) | ±20% | X7R | 10 V | 27,000 |
| CC0402MRX7R6BB333 223824715743 04022R333M6B20D | 0402(1005) | ±20% | X7R | 10 V | 33nF |
| CC0402MRX7R7BB102 04022R102M7B20D | 0402(1005) | ±20% | X7R | 16 V | 1,000 |
| CC0402MRX7R7BB103 223878715736 04022R103M7B20D | 0402(1005) | ±20% | X7R | 16 V | 10,000 |
| CC0402MRX7R7BB153 223878715738 04022R153M7B20D | 0402(1005) | ±20% | X7R | 16 V | 15,000 |
| CC0402MRX7R7BB222 223878715727 04022R222M7B20D | 0402(1005) | ±20% | X7R | 16 V | 2,200 |
| CC0402MRX7R7BB223 223878715741 04022R223M7B20D | 0402(1005) | ±20% | X7R | 16 V | 22,000 |
| CC0402MRX7R7BB224 223878715754 04022R224M7B20D | 0402(1005) | ±20% | X7R | 16 V | 220nF |
| CC0402MRX7R7BB333 223878715743 04022R333M7B20D | 0402(1005) | ±20% | X7R | 16 V | 33nF |
| CC0402MRX7R7BB472 223878715732 04022R472M7B20D | 0402(1005) | ±20% | X7R | 16 V | 4,700 |
| CC0402MRX7R7BB473 223878715745 04022R473M7B20D | 0402(1005) | ±20% | X7R | 16 V | 47,000 |
| CC0402MRX7R8BB333 04022R333M8B20D | 0402(1005) | ±20% | X7R | 25 V | 33nF |
| CC0402MRX7R9BB102 223858715723 04022R102M9B20D | 0402(1005) | ±20% | X7R | 50 V | 1,000 |
| CC0402MRY5V6BB104 223820719749 04022F104M6B20D | 0402(1005) | ±20% | Y5V | 10 V | 100nF |
| CC0402MRY5V6BB105 223824719763 04022F105M6B20D | 0402(1005) | ±20% | Y5V | 10 V | 1,000,000 |
| CC0402MRY5V6BB224 223824719754 04022F224M6B20D | 0402(1005) | ±20% | Y5V | 10 V | 220nF |
| CC0402MRY5V6BB473 223824719745 04022F473M6B20D | 0402(1005) | ±20% | Y5V | 10 V | 47,000 |
| CC0402MRY5V6BB474 223824719758 04022F474M6B20D | 0402(1005) | ±20% | Y5V | 10 V | 470,000 |
| CC0402MRY5V7BB103 223878719736 04022F103M7B20D | 0402(1005) | ±20% | Y5V | 16 V | 10,000 |
| CC0402MRY5V7BB104 223878719749 04022F104M7B20D | 0402(1005) | ±20% | Y5V | 16 V | 100nF |
| CC0402MRY5V7BB153 223878719738 04022F153M7B20D | 0402(1005) | ±20% | Y5V | 16 V | 15,000 |
| CC0402MRY5V7BB223 223878719741 04022F223M7B20D | 0402(1005) | ±20% | Y5V | 16 V | 22,000 |
| CC0402MRY5V7BB224 223878719754 04022F224M7B20D | 0402(1005) | ±20% | Y5V | 16 V | 220nF |
| CC0402MRY5V7BB333 223878719743 04022F333M7B20D | 0402(1005) | ±20% | Y5V | 16 V | 33nF |
| CC0402MRY5V7BB473 223878719745 04022F473M7B20D | 0402(1005) | ±20% | Y5V | 16 V | 47,000 |
| CC0402MRY5V8BB104 223891719749 04022F104M8B20D | 0402(1005) | ±20% | Y5V | 25 V | 100nF |
| CC0402ZPY5V5BB105 225520759863 04022F105Z5B30D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 6,3 V | 1,000,000 |
| CC0402ZPY5V6BB224 223824759854 04022F224Z6B30D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 10 V | 220nF |
| CC0402ZPY5V6BB334 223824759856 04022F334Z6B30D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 10 V | 330,000 |
| CC0402ZPY5V7BB104 223878759849 04022F104Z7B30D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 100nF |
| CC0402ZPY5V7BB223 223878759841 04022F223Z7B30D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 22,000 |
| CC0402ZPY5V7BB224 223878759854 04022F224Z7B30D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 220nF |
| CC0402ZPY5V7BB473 223878759845 04022F473Z7B30D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 47,000 |
| CC0402ZRY5V5BB105 225520719863 04022F105Z5B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 6,3 V | 1,000,000 |
| CC0402ZRY5V5BB474 225520719858 04022F474Z5B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 6,3 V | 470,000 |
| CC0402ZRY5V5BB684 225520719861 04022F684Z5B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 6,3 V | 680,000 |
| CC0402ZRY5V6BB104 223824719849 04022F104Z6B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 10 V | 100nF |
| CC0402ZRY5V6BB105 223824719863 04022F105Z6B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 10 V | 1,000,000 |
| CC0402ZRY5V6BB224 223824719854 04022F224Z6B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 10 V | 220nF |
| CC0402ZRY5V6BB334 223824719856 04022F334Z6B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 10 V | 330,000 |
| CC0402ZRY5V6BB474 223824719858 04022F474Z6B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 10 V | 470,000 |
| CC0402ZRY5V6BB684 223824719861 04022F684Z6B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 10 V | 680,000 |
| CC0402ZRY5V7BB103 223878719836 04022F103Z7B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 10,000 |
| CC0402ZRY5V7BB104 223878719849 04022F104Z7B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 100nF |
| CC0402ZRY5V7BB123 223878719837 04022F123Z7B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 12,000 |
| CC0402ZRY5V7BB153 223878719838 04022F153Z7B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 15,000 |
| CC0402ZRY5V7BB154 223878719852 04022F154Z7B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 150,000 |
| CC0402ZRY5V7BB183 223878719839 04022F183Z7B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 18,000 |
| CC0402ZRY5V7BB223 223878719841 04022F223Z7B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 22,000 |
| CC0402ZRY5V7BB224 223878719854 04022F224Z7B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 220nF |
| CC0402ZRY5V7BB273 223878719842 04022F273Z7B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 27,000 |
| CC0402ZRY5V7BB333 223878719843 04022F333Z7B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 33nF |
| CC0402ZRY5V7BB334 223878719856 04022F334Z7B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 330,000 |
| CC0402ZRY5V7BB393 223878719844 04022F393Z7B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 39,000 |
| CC0402ZRY5V7BB473 223878719845 04022F473Z7B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 47,000 |
| CC0402ZRY5V7BB474 223878719858 04022F474Z7B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 470,000 |
| CC0402ZRY5V7BB563 223878719846 04022F563Z7B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 56,000 |
| CC0402ZRY5V7BB683 223878719847 04022F683Z7B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 68,000 |
| CC0402ZRY5V7BB823 223878719848 04022F823Z7B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 16 V | 82,000 |
| CC0402ZRY5V8BB103 223891719836 04022F103Z8B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 25 V | 10,000 |
| CC0402ZRY5V8BB104 223891719849 04022F104Z8B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 25 V | 100nF |
| CC0402ZRY5V8BB223 223891719841 04022F223Z8B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 25 V | 22,000 |
| CC0402ZRY5V8BB473 223891719845 04022F473Z8B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 25 V | 47,000 |
| CC0402ZRY5V9BB103 223858719805 04022F103Z9B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 50 V | 10,000 |
| CC0402ZRY5V9BB473 223858719809 04022F473Z9B20D | 0402(1005) | +80%~-20% | Y5V | 50 V | 47,000 |
| CQ0402ARNPO9BN5R6 | 0402(1005) | ±0,05pF | NP0 | 50 V | 5,6 |
| CQ0402BRNPO9BNR22 CQ0402BRNPO9BNR22 0402CGR22B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 0,22 |
| CQ0402BRNPO9BNR39 CQ0402BRNPO9BNR39 0402CGR39B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 0,39 |
| CQ0402BRNPO9BNR68 CQ0402BRNPO9BNR68 0402CGR68B9B200 | 0402(1005) | ±0,1pF | NP0 | 50 V | 0,68 |
| CQ0402CRNPO9BN1R0 | 0402(1005) | ±0,25pF | NP0 | 50 V | 1 |
| CQ0402JRNPO9BN240 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 24 |
| CQ0402JRNPO9BN300 | 0402(1005) | ±5% | NP0 | 50 V | 30 |